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1. 前言

　　《可视化图纸制作软件》是一种制作“平台无关性的可视化图纸”的工具，该产品有效消除了企业在应用CAD技术过程中遭遇的一系列技术交流的障碍：不同企业因为使用的CAD软件类型不同、版本不同、设置不同导致产生的设计图纸格式彼此不兼容；浏览、打印、批注图纸必须安装相关软件；提供源设计图纸，给客户难以保护企业知识产权和技术机密等问题。该产品基于CAD中间件技术开发，可以跨平台运行在多种CAD平台之上，目前业已支持AutoCAD平台的R14~R2009版本，IntelliCAD系列 (含中望CAD、浩辰CAD、纬衡CAD、圆方BtoCAD)的版本、TiOpenCAD版本、TiMDS版本、天正CAD版本和PCCAD版本，并将陆续支持其它CAD平台。
　　用该软件制作的可视化图纸是一个PE32格式的可执行文件，可以独立运行在WINDOWS 98以上的系列操作系统之上，接收方无须安装任何软件，即可随时随地打开、浏览、批阅、打印电子图纸，简单如同打开一张纸介图纸。

　　可视化图纸具有以下特点：平台无关性，完全脱离制作它的源CAD平台和图纸、完全脱离中英文字库的束缚，运行环境和源电子图纸；所见既所得，显示输出和源图纸一致；高精度的矢量图形，任意缩放不失真；支持多种授权加密、浏览、打印、批注方式，有效保护企业知识产权；高压缩比的文件格式，易于网络传输；内置强力微型绘图引擎，轻松显示复杂图纸；单一文件容纳成套图纸， 专业展示企业设计；简捷易用的操作方式，使用者无须专门培训；支持用户个性化定制，弘扬企业（设计师）品牌。
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2. 软件安装和运行说明

2.1 支持的CAD列表

AutoCAD系列

AutoCAD R14/R2000/R2002/R2004/R2005/
R2006/R2007/R2008/ R2009
IntelliCAD系列

中望CAD      2004，2005，2006

浩辰ICAD      2003

纬衡VHCAD       4

圆方BtoCAD      4

PCCAD            2002，2004，2005，2006

TiOpenCAD        2000，2002

TiMDS             2002
天正建筑CAD      3，5，5.5，6，6.5，7

2.2 已支持的IntelliCAD列表

	公司
	网站
	国家
	版本
	数量
	说明

	国内公司


	中望龙腾科技发展
有限公司
	http://www.zwcad.net/
	中国
	2004，2005，2006
	2
	简体版，英文版

	
	北京浩辰思达科技发展有限公司
	http://www.haochenc.com/
	中国
	2003
	1
	ICAD
平台软件2003i

	
	纬衡科技有限公司
	http://www.vhsoft.com/
	香港
	4
	2
	中文版，英文版


	
	圆方软件
	http://www.yfcad.com/
	中国
	4
	1
	BtoCad

	b
国外公司
	4M
	http://www.4m.gr/
	希腊
	3.3
	1
	标准版

	
	Adeko
	http://www.adeko.com.tr/
	土耳其
	4
	2
	标准版，+SR版(Solid Modeling + Foto-
real Rendering)

	
	Autodsys
	http://www.autodsys.com/
	美国
	5.1
	3
	StandardEdition，ProfessionalEdition，ProPlusEdition

	
	BricsCad
	http://www.bricscad.com/
	比利时
	5.1
	1
	Classic

	
	CADian
	http://www.cadian.com/
	朝鲜
	2004
	1
	标准版

	
	CADopia
	http://www.cadopia.com/
	美国
	5
	1
	标准版

	
	DataPrompt Technologies(DPtech)
	http://www.dp-cad.com/
	法国
	5.0
	1
	STANDARD

	
	Ether Act Software Labs Pvt Ltd
	http://www.getcadlab.com/
	印度
	2005
	1
	Professional

	
	IntelliFrance
	http://www.cad-europe.com/
	法国
	2005
	1
	IntelliDESK

	
	Progesoft
	http://www.progesoft.com/
	意大利
	4.8
	1
	标准版

	
	SIACAD Pte Ltd
	http://www.siacad.com/
	新加坡
	5
	1
	标准版


2.3 软件运行环境

操作系统：

简体中文Windows98/2000/2003/ME/XP/Windows Vista

CAD支撑平台：

AutoCAD R14/R2000/R2002/R2004/R2005/R2006/R2007/R2008/R2009

IntelliCAD系列(含中望CAD、浩辰ICAD、纬衡VHCAD、圆方BtoCAD) 的版本,
清软英太OpenDesign.

TiOpenCAD
TiMDS平台系列 

天正CAD
PCCAD机械软件

最低配置：

CPU：奔腾200Mhz以上

内存：32MB
显示卡：标准VGA 256色显示模式以上

硬盘：共享版安装小于3MB

2.4 不同版本的权限说明

体验版－ 可视化图纸 + 完全免费 

在线版－ ISD图纸 + 图纸保护 + 虚拟图纸 + 图纸社区 

标准版－可视化图纸 + ISD图纸 + 图纸保护 + 单机图纸管理 

企业版－可视化图纸 + ISD图纸 + 虚拟图纸 + 图纸保护 + 单机图纸管理 + DWG转换 

网络版－可视化图纸 + ISD图纸 + 虚拟图纸 + 图纸保护 + 单机图纸管理 + DWG转换 + Web图纸管理系统
以上各版本功能(√支持， 不支持)
	功能
	体验版 
	在线版
	标准版
	企业版
	网络版 

	制作可视化图纸(需AutoCAD)
	√
	
	√
	√
	√

	制作ISD图纸(需AutoCAD)
	
	√
	√
	√
	√

	图纸密码保护和使用授权
	
	√
	√
	√
	√

	ISD图纸的浏览和管理器
	
	√
	√
	√
	√

	图纸打印和打印样式管理
	
	√
	√
	√
	√

	图纸的精确抓点测量
	
	√
	√
	√
	√

	图纸的批注和批注管理
	
	√
	√
	√
	√

	Bmp、JPG等转可视化图纸
	
	√
	√
	√
	√

	Bmp、JPG等转ISD图纸
	
	√
	√
	√
	√

	图纸集打包和目录管理
	
	
	√
	√
	√

	图纸界面定制和首页定制
	
	
	
	√
	√

	批量制作图纸
	
	
	
	√
	√

	智能分拆图纸
	
	
	
	√
	√

	中、英、繁多语言图纸
	
	
	
	√
	√

	图纸文件搜索
	
	
	
	√
	√

	图纸内容搜索
	
	
	
	√
	√

	关联图纸搜索
	
	
	
	√
	√

	DWG图纸浏览
	
	
	
	√
	√

	DWG图纸版本转换
	
	
	
	√
	√

	DWG转可视化图纸
	
	
	
	√
	√

	DWG转ISD图纸
	
	
	
	√
	√

	多用户
	
	可选
	
	
	√

	图纸管理系统
	
	
	
	
	√

	虚拟图纸服务
	
	√
	可选
	可选
	可选

	图纸社区服务
	
	√
	可选
	可选
	可选

	嵌入式广告
	√
	√
	
	
	


2.5 软件文件列表

以下文件放在系统目录下

XpiLib10.dll

XP.CAD 中间件平台 V1.0 支持库文件

XpiRes10.dll
   XP.CAD 中间件平台 V1.0 资源库文件

XpiLib20.dll

XP.CAD 中间件平台 V3.0 支持库文件

XpiRes20.dll
   XP.CAD 中间件平台 V3.0 资源库文件

XpiLib30.dll

XP.CAD 中间件平台 V3.0 支持库文件

XpiRes30.dll
   XP.CAD 中间件平台 V3.0 资源库文件

以下文件放在程序目录下的Application文件夹里

ISDViewer.exe

图纸管理器
VDDesign.exe

界面设计

VDDown.exe


安装包下载

VDUpdate.exe

自动更新程序

VDBatch.exe         批处理制作程序
RegCAD.exe         平台注册管理
VDManual.doc       用户手册
Readme.txt        说明
VDHelp.chm


帮助

以下文件放在Application目录下的V1.01文件夹里

a14loader.arx

AutoCAD 14 接口文件

a15loader.arx

AutoCAD 2000、2002 接口文件

i2kstdloader.dll 
   IntelliCAD、浩辰ICAD接口文件

vh2kloader.dll 

纬衡VHCAD接口文件

zw2kloader.dll 
   中望CAD接口文件

o2kloader.dll       OpenDesign、TiOpenCAD、TiMDS 接口文件
VDmaker.dll 

   可视化图纸制作软件主程序文件
以下文件放在Application目录下的V1.02文件夹里

a16loader.arx

AutoCAD 2004、2005、2006接口文件

VDmaker.dll

可视化图纸制作软件主程序文件
以下文件放在Application目录下的V1.03文件夹里

a17loader.arx

AutoCAD 2007、2008接口文件

VDmaker.dll

可视化图纸制作软件主程序文件
自动更新程序的备份文件放在Application下的Backup文件夹里

生成的可视化图纸默认放在程序目录下的OutPut文件夹里

2.6  XPCAD.NET绿色通道

单击【VDmaker】主界面上的【xpcad.net】图标，弹出如下对话框。
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软件下载：可以下载软件的最新安装包、联机帮助、用户手册、 动画教程等。
软件激活：硬件锁激活和在线激活软件。
会员管理：用户可以申请加入会员、修改密码，注册XPCAD.net会员资格，修改密码，注册会员可以享受到更多贴心服务。

注意：使用会员帐号和密码即可登陆使用在线版。

在线激活：用户可以进行在线激活使用。

在线留言：咨询问题或提出你的宝贵建议，便于我们更好的改进产品和服务。
网络服务：用户登陆后可以管理网络图纸等所有需要网络服务支持的项目。

协作计划：参加基准测试图、除臭虫、在线版注册、加盟代理等客户体验计划。
邮件列表：添加邮件到我们的邮件列表中，第一时间接收产品更新信息。

       
2.7 单机版的安装,卸载及激活
安装
　　运行VDMaker 的安装程序，在向导的帮助下即可轻松完成本程序的安装。
首先，请选择您想要安装的语言版本。
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　　  本安装程序支持对 AutoCAD R14 、R15（2000、2002）、R16（2004、2005）、R17（2007、2008）、IntelliCAD系列（包括中望CAD，浩辰CAD，纬衡CAD，圆方BtoCAD）TiOpenCAD 、TiMDS、天正CAD、PCCAD进行注册。安装时，系统会自动对它们进行注册。安装完毕后启动上述系列，您可以在命令窗口看到类似如下的提示：
正在加载 CAD 中间件...
加载即插即用的 CAD 组件... 
注册 CAD 组件命令： C:VDMaker ...
注册 CAD 组件命令： C:VDPack ...
注册 CAD 组件命令： C:VDLayout ...
注册 CAD 组件命令:  C:VDMenu ...
注册 CAD 组件命令:  C:VDBatch ...
注册 CAD 组件命令:  C:VDViewer ...
注册 CAD 组件命令:  C:VDLMS...
注册 CAD 组件命令:  C:VDTools ...
注册 CAD 组件命令:  C:SetOutputPath ...
注册 CAD 组件命令:  C:VDSplit...
发现即插即用的 CAD 组件: VDMaker.Dll，已加载... 

加载启动组中的 CAD 组件...

至此，可以使用 VDMaker、VDPack、VDLayout、VDMenu、VDBatch、VDViewer、VDLMS、VDSplit等来运行和配置可视化图纸制作软件。
卸载
进入【控制面板】，选择【添加删除程序】列表中的【可视化图纸制作软件3.0】，单击【更改/删除】，卸载向导将会自动删除此软件。或者，单击【开始】菜单，选择【所有程序】列表中的【可视化图纸制作3.0】，单击【卸载】，也可以删除此软件。
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激活
软件的激活分为（硬件锁激活和在线激活两种方式）
硬件锁激活：
如果用户安装的是标准版、企业版、网络版中的任一版本，软件无须注册，在电脑的任一USB口插入硬件锁就可以使用。如果电脑中没有硬件锁，软件则处于试用模式，此时制作出来的可视化电子图纸文件只能本机使用，不能发布到其它电脑中。
在线激活：
1. 在CAD平台下运行vdmaker，打开vdmaker主界面。
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2. 点击【XPCAD.NET】图标，选择其中的【在线激活】，打开注册界面。单击【在线激活】，弹出如下对话框（或输入VDOnline命令，也可弹出如下对话框）。填写相关信息，单击【登陆】即可完成激活。
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2.8 网络版的安装,卸载及管理
安装

服务器端的安装

注意：在一个局域网内，只需在一台服务器上安装服务端程序，并在该服务器的USB端口插入网络狗(硬件锁)，如果网络连接状态下没有插入网络狗，则每一步操作会相应的慢一些（大约等待1-2分钟）。
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客户端的安装
    详见单机版的安装
卸载 
[image: image8.png]? EREERAFS 6118 ESRURS BT

SRFERRE T

= T





管理

在电脑的USB口插入或拔出网络狗之前，一定要先确认服务程序已经关闭。
网络狗服务程序帮助 
 1) 适用操作系统

[1] Windows NT 3.5 以上 Server and Workstation
[2] Windows 95/98/ME 
[3] Windows 2000 Profession/server 
[4] Windows XP

2) 支持协议

服务程序可以支持 IPX 协议、TCP/IP 协议和NetBIOS协议。
客户端模块可以支持的协议如下：
Win32 客户端模块支持 IPX 协议、TCP/IP 协议和NetBIOS协议。
Windows 16 位模块支持IPX协议和TCP/IP协议。
Dos 16 模块只支持 IPX 协议。
因此客户端和服务器只要安装设置相同的协议即可。
 服务程序设置

1．进入服务管理
管理员在安装完服务程序以后会在桌面的右下角状态栏出现一个新的图标。
                                        [image: image9.jpg]£35S





  菜单说明：
“服务管理”：可以进入网络狗服务界面。
“关闭服务”：退出服务程序。
“启动服务”：服务重新加载网络狗，重新提供服务。
“停止服务”：服务程序将停止，不再提供服务。
2．网络狗服务界面

1)  网络狗服务管理界面
点击“网络狗服务管理”，即可进入网络狗服务管理界面，如下图：
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管理员可以在此界面的左边树状视图，点击左键，如上图所示，添加和删除服务程序管理的网络狗。
添加网络狗时需要知道网络狗的序列号和密码。同时可以通过此界面查看网络狗服务管理程序的相关信息，其中包括：
a) 定时查狗时间间隔
    服务程序每隔指定时间将检查管理的网络狗是否在计算机的并口或USB口上，如果不在则再隔指定时间的1/2，再次查狗，如果不在，则间隔指定时间的1/4，再次查狗，如果还不在，则停止处理对此狗的相应客户端的请求。默认定时查狗时间间隔为480秒，最小值为60秒，最大值为1200秒，如果设置时间不在此范围，则采用默认时间间隔。
b)  定时查客户端时间间隔
    服务程序每隔指定时间将查看管理的客户端信息是否更新，如果没有更新，则再隔指定时间的1/2，再次查客户，如果没有更新，则间隔指定时间的1/4，再次客户，如果还没有更新，则将删除此客户的记录。默认定时查客户端时间间隔为480秒，最小值为480秒，最大值为1200秒，如果设置时间不在此范围，则采用默认时间间隔。
c) 定时写狗时间间隔
    定时往网络狗的存储区里写入客户端写请求的内容。服务程序运行时，会给每只网络狗分配200字节的缓存区，服务程序启动时，会读出狗的内容，写入此缓存区。每次客户端读狗、写狗操作，只是对此缓存区操作。管理员如果希望掉电保持写入内容，可以设置定时写狗时间间隔相对短一些。默认定时写狗时间间隔480秒，最小值为60秒，最大值为1200秒，如果设置时间不在此范围，则采用默认时间间隔。
注意事项：

如果把定时查狗时间间隔、定时查客户端时间间隔、定时写狗时间间隔设置的过小，将会造成服务程序占用CPU过多，有可能会造成服务程序响应客户端的请求时间过长。导致客户端返回超时错误。建议管理员在没有特殊需要时，使用默认定时时间。
    可以点击“时间间隔设置”按钮，来设置时间间隔，如下图：
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2)   对应系列号网络狗的管理界面

点击对应的系列号，即可进入网络狗的管理界面，如下图。管理员可以查看相应的硬件信息，包括硬件状态、是否支持多模块、是否支持时钟功能、是否支持时间限制、用户数标识方式，以及对应模块的最大用户数、当前用户数等信息。如果硬件不支持多模块，将按照模块（0）来处理。
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点击“访问权限设置”按钮可以对客户端的访问权限进行设置，如下图：
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访问权限设置类型包括3种：允许受限IP地址访问、允许指定IP地址访问、拒绝指定的IP地址访问。
    管理员可以选择其中一种。其中拒绝选项优先，如果同时在允许选项中对某一地址进行了设置，又在拒绝选项中设置了此地址，则实际是按照拒绝选项来实现。在设置完毕后需要点击确认按钮后，才可生效。
     同时点击“范围设置”，可以对某一范围的IP地址进行设置，如下图。
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3)  用户信息管理界面

点击对应的模块，即可进入用户信息管理界面，如下图。
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可以在此界面查看当前登陆的用户信息，包括进程ID、用户IP地址、访问时间。
    同时可以删除指定的用户，如下图。
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网络版的节点数
 目前网络版有三种版本：
1. 10 个节点
2. 20 个节点
3. 不限节点(最大500个) 
　　        用户可以在局域网内的任意一台机器上安装客户端，但局域网内同时可运行的客户端数量不能超过网络版授权的节点数，否则超出节点数的客户端只能运行在试用模式，如下图所示： 
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2.9 软件启动

方法一：命令行启动模式


启动AutoCAD R14~AutoCAD 2009中任一个版本，软件会自动给相应平台注册，启动后，在命令行下输入VDMaker来使用软件。

命令介绍
可视化图纸制作软件(Visual Drawing Maker)提供了十个命令：

[VDMaker] 用于生成单文档的可视化图纸。
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 [VDPack] 用于生成多文档的可视化图纸。
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[VDLayout] 用于创建可视画图纸布局框。
命令: vdlayout

产生图框：

指定第一个角点或 [自动(a)/窗口(w)/抓点(s)/放弃(u)/退出(x)] <a>：
 [VDMenu] 用于启动如下图的工具条。
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[VDBatch]：用于批量制作可视化图纸。
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[VDViewer]：用于启动图纸浏览器。
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[VDLMS]：用于启动图库管理系统。
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[VDSplit]：用于启动智能拆图。
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[VDTools] 和 [VDSetOutputpath] 用于设置批处理过程中的相关信息
说明：
体验版只能执行【VDMaker】命令；

标准版、企业版、网络版十个命令都可以执行。

方法二：按钮启动方式

启动AutoCAD R14~AutoCAD 2009中任一个版本，软件会自动给相应平台注册，启动后，会出现一个包括七个图形按钮的对话框。
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这五个图形按钮分别对应五个命令：VDMaker，VDSplit, VDPack, VDBatch, VDLMS, VDLayout, VDViewer。
3. 制作可视化图纸

3.1 制作单张可视化图纸
(1) 在CAD平台的命令行下输入VDMaker，出现如下图所示的界面。进行相应的选择设置，回车即可，开始处理并输出，有进度条显示。
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(2) 选择图形可以使用任何标准的CAD选择方式，如W-窗选，A-全选等。
(3) 图形缺省输出在VDMaker的安装目录下，缺省文件名为图纸的文件名。如果目录下已经存在同名的文件，将提示是否覆盖旧图。 程序生成EXE图纸的时候默认生成一个同名的DAT文件，用于生成多文档的可视化图纸。

各个部分的设置说明如下：

图纸制作时有五种选择方式分别是：

【选择图元】制作所选择图元的可视化图纸，可以是图纸中的一部分，也可以是全部；可以在模型空间中选择图元，也可以在图纸空间选择图元。

【窗口选择】制作所选择窗口的可视化图纸，可以是图中任意一部分，既可以是模型空间的，也可以是图纸空间的。

【多个布局】 制作AutoCAD布局的可视化图纸，可以制作一个或多个布局，在布局管理器中进行设置，选择用户指定输出的布局或模型。

【图框块布局】图纸空间中，输出用户指定的图框块布局。用户首先需要自己制作一个或多个图框块，然后在图框块管理器中进行设置，或者选择系统中默认的图框块EPAPER_LAYOUT。

【全部图框块布局】输出全部的图框块布局，可以在图框块管理器中进行设置。将按照AutoCAD布局选项卡的顺序，依次输出每个布局中的图框块布局，每个图框块均对应一个单独的布局，并加以编号。

【布局表】选择所要输出的一个或多个布局，对应于【多个布局】，具体见【布局表】。

【图框块】选择所要输出的一个或多个图框块，对应于【图框块布局】和【全部图框块布局】，具体见【图框块】。

【个性定制】定制个性化的界面，具体见【定制】。

【授权】设置图纸的访问权限，具体见【授权访问】。

【语言】设置图纸发布的语言种类，有三个选项：英文，中文简体，中文繁体。默认设置是软件当前所使用的语言类型。

【格式】设置图纸存储格式，有五个选项：.exe、.rar、.zip、.isd和基于图框块拆图输出。其中，.exe格式是可执行文件；.zip和.rar是压缩文件；.isd是ISD图纸文件，可以用于图纸管理和图纸集的打包；基于图框块拆图输出是把图框块区域内的图形以ISD格式分别输出。
【背景色】设置图纸的背景颜色。

【选择路径】自定义图纸的输出路径。如果目录下已经存在同名的文件，将提示是否覆盖旧图。

【缺省路径】图形缺省输出在 VDMaker 的安装目录下的Output目录，缺省文件名为图纸的文件名。

【原图路径】将图纸的输出路径设置为原图路径。

【文件名】设置图纸的文件名，系统能根据图纸格式，为该文件自动添加文件格式。

【标题】设置图纸中的标题名，可见于可视化图纸制作软件的标题栏和工具栏的第二行。

【制作人】设置图纸的制作人，可见于可视化图纸制作软件的状态栏。

【密码】设置图纸打开时的密码，默认状态没有密码。如果要打开该图纸，首先要输入密码，只有密码正确，才能正常使用该图纸，否则提示密码不正确，图纸不能打开。

【制作】开始制作可视化图纸。

【预览】查看可视化图纸的制作结果。

【完成】完成可视化图纸的制作。
3.2 图纸拆分
在CAD平台的命令行下输入VDSplit，出现如下图所示的界面：
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【列表】列表栏中有三项：编号（对应图纸中红色边框标记的矩形编号），矩形坐标（红色边框标记矩形所在位置的坐标），文件名（红色边框标记矩形的标记名，也是图块输出时的文件名）。
【全部选中】选中列表栏中的所有项。

【清空列表】清空列表栏中的所有项，同时清除图纸中红色边框标记的矩形。

【添加边界】在图纸中建立一个由用户指定的新红色标记边框，同时将该边框信息添加到列表栏中。

【检查图块】自动拆图分析时，若该项被选中，则需要检查图块中是否有矩形图框，有则作为新边框添加到列表栏中；若改项未被选中，则不检查图块，只分析图纸中的矩形。

【新名】为选中的边框重命名。

【更新】更新列表栏选中边框的文件名项。

【输出位置】输入边框所标定图元的输出路径。

【选择路径】指定边框所标定图元的输出路径。

【缺省路径】图形缺省输出在 VDMaker 的安装目录下的Output目录，缺省文件名为图纸的文件名。

【原图路径】将图纸的输出路径设置为原图路径。

【输出格式】当前支持的输出格式有五种：DWG，ISD，EXE，RAR，ZIP，DWG格式是必选项。其中，EXE格式是可执行文件；ZIP和RAR是压缩文件；ISD是ISD图纸文件，可以用于图纸管理和图纸集的打包。
【显示全图】最大化显示当前图纸的所有图元。

【边框选中】选中当前所有标记的边框。

【取消选中】取消选中所有标记的边框。

【全图分析】对图纸中的所有图元进行分析，标记出所有的边框，并添加到列表栏中。

【窗选分析】分析指定范围内的所有图元，同时标记出指定范围内所有的边框，并添加到列表栏中。
【输出】将列表栏中所有选中边框范围内的图元，按照指定的格式输出到指定的路径下。

【退出】结束当前的操作。

3.3 制作图纸集和图集目录
 在CAD平台的命令行下输入VDPack，出现如下图所示的界面：
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【创建目录】新建一个或多个目录。

【添加目录】从本机上添加任意一个目录。

【添加文件】从本机上添加标准型isd文件。

【删除】可以删除任意目录，任意文件。
【重命名】可以重命名目录名，文件名。
【排序】可以对选中目录下的子目录按从小到大的顺序进行排序。
【移到首位】将当前节点移动到父级目录下的第一个位置。

【移到末位】将当前节点移动到父级目录下的最后一个位置。

【上移】将当前节点与前一个同级节点交换位置，若为首位节点，则不操作。
【下移】将当前节点与后一个同级节点交换位置，若为末位节点，则不操作。

【默认首页】将当前选中的文件节点作为isdx 文件打开后默认加载显示的文件。
【从文件加载】浏览文件夹选择*.ess格式的文件，直接加载即可获得一个已有目录（打包文件列表），可以在此列表下直接操作（修改，添加，删除），然后就可打包。
【选择路径】设置打包后图纸的输出路径。如果目录下已经存在同名的文件，将提示是否覆盖旧图。

【缺省路径】打包后的图纸缺省输出在 VDMaker 的安装目录下的Output目录，缺省文件名为图纸的文件名。如果目录下已经存在同名的文件，将提示是否覆盖旧图。
【添加预览图】将文件的预览图也添加到打包文件中。

【增强型首页】启动默认首页设置对话框。对话框中有三个选项：默认首页，预览图列表和自选图片文件。其中默认首页在打包对话框中设置，缺省值是第一个文件，预览图列表是将所有文件的预览图罗列出来作为首页，自选图片文件则是由用户自由选取所有支持的图片文件作为首页。
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【密码】设置多文档可视化图纸的密码。
【授权】设置图纸的访问权限，具体见[授权访问]。
【格式】设置图纸存储格式，有五个选项：.exe、.rar、.zip、.isd和基于图框块拆图输出。其中，.exe格式是可执行文件；.zip和.rar是压缩文件；.isd是ISD图纸文件，可以用于图纸管理和图纸集的打包；基于图框块拆图输出是把图框块区域内的图形以ISD格式分别输出。
【背景色】设置多文档可视化图纸的背景颜色(默认为黑色)。
【打开所在文件夹】更快的找到图纸输出在 VDMaker安装目录下的Output目录。
【打包】生成最终的多文档可视化图纸。
【预览】查看多文档可视化图纸的输出结果。
【关闭】离开多文档打包程序。
3.4 批处理可视化图纸
批处理可视化图纸需要输入VDBatch方可启动。

可视化图纸制作软件提供批量处理功能，方便多文档图纸的制作与查看。
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【添加目录】在添加图形文件的时候，如想选择某个文件夹及其子目录下面的所有图纸，则点此按钮选择该文件夹所在的路径即可。
【添加文件】在添加图形文件的时候，如果选择某个文件夹及其子目录下面的所有图纸，则点此按钮选择该文件夹所在的路径即可。
【删除节点】在添加*.dwg文件后，通过使用删除节点来逐个删除*.dwg的文件.
【清空列表】在添加*.dwg文件后，通过使用清空列表来一键全部清空列表*.dwg的文件.
【选择路径】选择用户想要保存的路径。
【缺省路径】点选缺省路径可更快将文件保存到VDMaker下的Ouput内。
【保留原目录结构】批处理输出时，在输出路径下保留原有的目录结构。
【跳过已存在的文件】批处理输出时不覆盖已存在的文件。

【跳过0字节文件】批处理输出时不覆盖字节数为0的文件。
【授权】包括授权服务和基本授权设置，详见软件使用说明中的【图纸授权设置】。
【格式】设置可视化图纸的输出格式，有四种格式：.exe、.zip、.isd、.rar。 
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【水印】在可视化图纸中添加水印标记，详见软件使用说明中的【水印管理】。
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【背景色】设置可视化图纸的背景颜色（默认颜色为黑色）。
【布局】有三个选项：模型空间、全部布局、全部图框块布局。

【语言】有三个选项：英文、中文简体、中文繁体（默认为中文简体）

【制作人】和【密码】设置可视化图纸的制作人和密码，对图纸进行保护。

【批处理】开始批处理图纸，处理过程中再点击此按钮可以随时终止批处理。可以通过键盘上的 BackSpace键来进行终止处理。 

【查看】点击该按钮，自动跳转到制作图纸的输出路径上。

【取消】单击取消按钮退出批处理程序。
3.5 图库管理系统

在CAD平台的命令行下输入VDLMS，出现如下图所示的界面：
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这是结合引擎但相对独立的一个图库管理系统, 具体信息见7.图库管理系统。
 3.6 选择输出图纸的布局
用户可根据自己的需要选择其中一个或多个布局。点选下图中①选项，选择[多个布局]，【布局表】按钮（即②）将变为可用。
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点选【布局表】会弹出如下图所示的对话框:
[image: image176.png]



【全部】选中所有的布局。

【清空】清除所有选中的布局，重新选择。

【确定】确认对布局的选择。

【取消】取消对布局选择的更改，不改变原有布局的默认选择。

3.7 基于图框块拆图输出

用户可根据自己的需要选择管理器中的图框块。点选下图中①选项，选择[图框块布局]或[全部图框块布局]，【图框块】按钮（即②）将变为可用。
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点选【图框块】会弹出如下图所示的对话框:
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【全部】选择列表框中所有的图框块。

【清空】清空列表框中所有的图框块的选择，以便重新选择。

【删除】删除列表框中的一个或多个图框块。

【添加…】添加用户自己定义制作的图框块。

    【确定】确认对列表框中图框块的修改。

    【取消】取消对列表框中图框块的修改。

其中【布局表】和【图框块】是同一个按钮，选择【多个布局】时，【布局表】生效；选择【图框块布局】和【全部图框块布局】时，【图框块】生效。
点选【格式】（即③）会弹出如下图所示的对话框:
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如果不选中 “基于图框块拆图输出”，每一个图框块被当作图纸中一个特殊的布局输出， 如 EPAPERLAYOUT(1)， EPAPERLAYOUT(2)等等。如果选中 “基于图框块拆图输出”，每一个图框块被当作一个独立的图纸文件输出， 如Drawing1(1).isd， Drawing1(2).isd等等。
3.8 设置图纸的授权权限

【授权】设置图纸的访问权限。该项的设置主要是为了保护图纸的使用权。
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点击上图中【授权】（即①）会弹出如下图所示的对话框:
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【过期时间】选择此选项，可设置图纸使用的时间，一旦过期，则系统会提示该图纸超过授权使用时间已失效。

【有效天数】选择此选项，可设置图纸使用的有效天数，和【过期时间】是对应的，设置其中之一即可生效。一旦过期，则系统会提示该图纸超过授权有效天数已失效。 

【使用次数】选择此选项，可设置图纸的使用次数，一旦使用次数满，系统会提示已经超过授权使用次数，该图纸失效。

【禁止打印】选择此选项，可禁止图纸的打印。在可视化图纸制作软件的标题栏有提示（禁止打印），虽然该图纸仍然可以进行打印设置和打印预览，但打印按钮已经失效了。

【禁止测量】选择此选项，是禁止在图纸中进行测量。 

【管理员预设】以管理员的身份通过密码登录，对授权进行设置，一般用户对它没有使用权。 

【超级用户】以超级用户的身份通过密码登录，对授权进行设置，在系统重新加载后，超级用户的设置就失效。 

【恢复预设值】恢复管理员的起始设置。 

【确定】确认对图纸权限的设置。 

【取消】取消对图纸权限的设置。 
3.9 使用个性化图纸界面
【个性定制】用于制作可视化图纸的自主界面。
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点击上图中【个性定制】（即①）会弹出如下图所示的对话框:
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【文件】 可以选择已保存的自主界面文件（*.vdd）。

【设计】启动界面设计程序设计一个新的自主界面。

【保存】用于对新定制的自主界面进行保存。

【缺省】用于把自主界面还原为系统的默认界面。

【退出】用于退出当前的定制操作。
3.10制作水印的方法
【水印】设置水印对图纸进行保护。该项的设置主要是为了保护图纸的原创。
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点击下图中【水印】（即①）会弹出如下图所示的对话框:
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【文本】选择此选项，可设置图纸文字水印，以文字的形式进行保护图纸原创。用来显示图纸原创单位、联系方式、网址等等。

【字体】（即①）此选项用来设置水印的字体样式。有多种样式供选择（默认为黑体）。

【段落样式】（即②）此选项卡用来设置水印的段落样式，段落样式下拉菜单有三种对齐方式：中间对齐、 左对齐、 右对齐。选择中间对齐，水印在图纸中间位置显示。选择左对齐，水印在图纸中左边显示，右对齐，水印在图纸中右边显示。

【下划线】此选项用来设置水印文字是否带下划线。选中时制作出来的水印带有下划线，未选中制作出的水印不显示下划线。
【颜色】（即③） 选择此选项，可设置水印文字的颜色。
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【字高】此选项用来设置水印文字的高度。点击上下方向键来进行设置文字的大小，也可以通过输入数值来对水印文字进行设置。

【外观】可设置水印的外观，此选项卡有两种种设定方式：旋转、透明度。旋转是设置水印方向也可自定义，透明度是设置水印文字的显示程度，透明度为0%时显示实体水印，透明度为100%时水印没有显示。也可以通过右侧自定义来输入数值进行设置。

【位置】可设置水印在图纸上显示的位置。水印透明叠加显示、 水印看起来在页面之上、水印看起来在页面之下。还有两种特殊显示方式： 在屏幕上显示、在打印时显示。当选中在屏幕上显示之时，浏览图纸时在下方会显示出水印。当选中在打印时显示，则只有在打印的时候才显示。两个全部选中浏览和打印都会体现出来。

【垂直距离】用来设置水印在图纸上显示的垂直距离，可以通过输入数值来设定，或直接点击顶部、 中部、 底部来进行设置。
【水平距离】用来设置水印在图纸上显示的水平距离，可以通过输入数值来设定，或直接点击左边、 中间、 右边来进行设置。
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3.11 选择图纸输出格式
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点击上图中【格式】（即①）会弹出如下图所示的对话框:
设置图纸存储格式，有五个选项：.exe、.rar、.zip、 .isd和基于图框块拆图输出。其中 .exe格式是可执行文件；.zip和.rar是压缩文件；.isd是可视化图纸文件，主要用于可视化图纸的打包存储；基于图框块拆图输出是把图框块单独以isd格式输出。

3.12 设定图纸默认背景色

设定图纸默认背景色。
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点击上图中【背景色】（即①）会弹出如下图所示的对话框:
【背景色】（即①）该选项卡可设定图纸背景色，默认为黑色。
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3.13 选择图纸输出路径

设置图纸的输出路径，选择相应的存放目录，如果目录下已经存在同名的文件，将提示是否覆盖旧图。
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【选择路径】：点击上图中【选择路径】（即图1中①）会弹出如下图所示的对话框，选择想要设置的图纸输入路径:
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【缺省路径】：（即图中②）将图纸输出在 VDMaker 的安装目录下的Output目录，缺省文件名为图纸的文件名。 

【原图路径】：（即图中③）将图纸的输出路径设置为原图路径。 
3.14 压缩图形数据

压缩图形数据，见下图中①：
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默认状态压缩图形数据为3位小数精度，用户可以根据需要设置为0～6及12位小数精度，12位小数精度是全精度，相当于没压缩图形数据，0～6，数字越大，图纸精度越高，但文件也越大。注意：当压缩图形数据到一定程度时，可能会有一点失真，这是正常的。

3.15 给图纸加上访问密码

设置图纸打开时的密码，见下图中①：
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默认状态没有密码，如果要打开该图纸，首先要输入密码，只有密码正确，才能正常使用该图纸，否则提示密码不正确，图纸不能打开。
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3.16 自我保护

本软件生成的可视化图纸（EXE文件）采取了自我保护措施，有一定的抗攻击性能，如果文件被修改将提示自校验失败错误信息。
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3.17 故障解答
安装程序安装后将自动给 AutoCAD R14、R2000、R2002、R2004、R2005、R2006、R2007、R2008、R2009 注册。

如果启动 CAD 时发现有加载错误的提示，请检查各CAD平台安装目录下对应的配置文件或注册表中的键值是否正确：

AutoCAD：            acad.rx

IntelliCAD：          icad.lsp

中望CAD：           zwcad.lsp

浩辰ICAD：         IcadAutoLoad.sds

纬衡VHCAD：      icad.lsp

圆方BtoCAD：      icad.lsp

TiOpenCAD:        HKEY_CURRENT_USER\Software\icad\ICAD GENERAL\STARTUPAPPS

TiMDS:              HKEY_CURRENT_USER\Software\icad\ICAD GENERAL\STARTUPAPPS

天正CAD：            acad.rx 

PCCAD：               acad.rx

另外请检查可视化图纸制作软件的目录，查看其文件是否与帮助文件里的文件列表的相同，若丢失文件，请重新运行安装程序修复错误。
4. 附属工具
4.1 批处理可视化图纸

可视化图纸制作软件提供批量处理功能，方便多文档图纸的制作与查看。
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【平台选择】选择一个用于批处理制作图纸的平台，目前批处理程序支持AutoCADR14 到 R2009的版本。下拉列表框列出了计算机已安装的AutoCAD的版本，也可以通过【浏览】按钮来选择AutoCAD的可执行程序。

【图形文件】选择欲批量处理的图纸，点击【添加文件】按钮添加图纸到列表中，点击【删除文件】按钮从列表中删除图纸，点击【清空列表】按钮从列表中删除所有图纸。

【添加目录】在添加图形文件的时候，如想选择某个文件夹及其子目录下面的所有图纸，则点此按钮选择该文件夹所在的路径即可。

【超时等候】如果不选择此项，一分钟内CAD平台没有启动，程序将终止操作；如果选择了此项，程序将一直等待CAD平台启动。

【显示图纸】如果不选择此项，程序会隐藏CAD平台处理图纸的过程；如果选择了此项，程序会显示CAD平台处理图纸的过程。

【自动纠错】选择了此项，在批量处理图纸的时候，当执行到其中的某一张图纸因出现严重错误而导致批处理过程中断时，程序将最大限度的修复批处理过程中遭遇的错误，并可以在必要的时候（如CAD停止响应超过三分钟）自动重新启动CAD平台，从下一张图纸继续处理。

注意：选择此选项后，图纸的处理过程可能会执行两次，第一次执行完成后，批处理会对第一次中出错的图纸再重新执行一次。

【图纸(当前/总计)】显示批处理的图纸总数以及当前已经处理过的图纸数量。

【就绪】 显示当前图纸的处理进度。 

【输出设置】设置最终图纸保存的路径。

【选择路径】选择用户想要保存的路径。

【原图路径】添加的源文件或源文件夹的路径。

【授权设置】详见软件使用说明中的“图纸授权设置”。

【背景】设置可视化图纸的背景颜色（默认颜色为黑色）。

【格式】设置可视化图纸的输出格式，有四种格式：.exe、.zip、.isd、.rar。

【布局】有四个选项：模型空间、全部布局、全部图框块布局、自动识别模式。

【制作人】和【密码】设置可视化图纸的制作人和密码。

【批处理】开始批处理图纸，处理过程中再点击此按钮可以随时终止批处理。

【查看】点击该按钮，自动跳转到制作图纸的输出路径上。

【报告】记录图纸的处理情况。例如：多少张图纸制作成功，多少张失败，以及图纸的名字。

【退出】按钮退出批处理程序。

4.2 个性化界面设计
可视化图纸制作软件的定制版本提供了界面定制功能，可以通过【开始菜单】【程序】【可视化图纸制作软件 3.0】【界面设计】来访问，程序开始界面如下： 
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以下几个部分可以定制：
1.左上角的图标
    通过【文件...】按钮来选择您要放在左上角的图片，注意这里的图片格式只能为BMP格式，颜色位数为256色，并且是没有经过压缩的，如果您要用JPG或者GIF格式图片，请先转换成BMP格式后再使用。
2.光标的位置
通过【上】【下】【左】【右】四个按钮来移动光标的位置，ICON图标用来显示可视化图纸当前的操作状态。
3.状态栏的信息
    通过在【用户信息】的【名称】里设置。
4.点击左上角图标跳转的网址
    通过在【用户信息】的【网址】里设置。
5.关于对话框里的信息
    通过在【版权信息】设置。
6.导出定制
    如要保存所设计的结果，可以通过【导出定制】来完成，导出的时候将生成一个.Vdd文件，该文件将保存用户所设计的结果。
7.导入定制
    如要打开已经设计好的结果，可以通过【导入定制】来完成，即打开已经生成的.Vdd文件。
4.3 平台注册管理
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【选择全部】单击该选项，选中可注册的全部平台。
【清空全部】单击该选项，清除已选中的所有要注册的平台。此时如果还想在此平台上使用本软件，只需运行此平台，使用“ap”加载命令就可继续使用本软件。

【确定】单击该选项，即可加载用户想要注册的平台。

4.4 安装包下载工具

安装包下载工具用来下载最新的可视化图纸制作软件的安装包。

点选Windows下开始菜单->所有程序->可视化图纸制作软件 3.0会出现如下图所示界面：
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点选安装包下载会出现下图所示界面:
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选择您想要下载的安装程序的版本，根据提示单击【下一步】即可进行下载。

4.5 自动更新工具
自动更新程序用来更新本机软件版本使其与服务器最新版本一致。

点选Windows下开始菜单->所有程序->可视化图纸制作软件 3.0会出现如下图所示界面：
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点选"自动更新"会出现下图所示界面:
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根据提示单击【下一步】，程序将自动更新。待更新完成后单击【完成】即可。如下图所示：
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5. 文件管理器操作说明
5.1 系统界面

本系统界面由工具栏、工作区，云端图，状态栏、滚动条、图像标志、图形区组成。

全屏状态下，主界面只显示图像标志、图形区和状态栏。

全屏状态下，鼠标移动到屏幕上方会弹出快捷工具栏。

单击鼠标右键弹出右键菜单。

通过组合使用鼠标、工具栏、快捷工具栏、右键菜单、快捷键等方式控制图形的显示。
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5.2 工具栏
 工具栏中有八个分类工具条，分别是文件，界面，云端图，视图，批注，工具，超链接和导航。

（1）文件工具条
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自左向右，各位图按钮分别是：
1 - 打开ISD图纸  打开本机中任意路径下的标准型ISD文件。

2 - 文件过滤      过滤浏览器中的文件显示。

3 - 搜索ISD图纸  搜索指定路径下的ISD图纸。

4 - 在ISD图纸中搜索 搜索ISD图纸中的字符串。

5 - 发送特快邮件  发送特快电子邮件。

6 - 重新加载      重新加载修改后制作的.ISD格式文件。

7 - 关闭图纸      关闭当前窗口中的图纸文件。

8 - 退出          退出本系统。

9 - 帮助          显示本帮助系统。

详细说明：

①点选文件过滤, 启动文件过滤工具条:
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文件过滤工具条中罗列了一系列文件格式，若选中文件复选框，在浏览器中将显示该文件格式的文件，否则将不显示。其中选择全部复选框，是选择全部罗列出的文件格式；清除全部则清除全部选中的文件格式；全部图片格式则是选择全部的图片格式的文件；排列文件则是对浏览器中显示的文件进行排序，有四个排序项名称，类型，大小和修改时间；刷新浏览器是更新浏览器中的文件显示。
②点选搜索ISD图纸, 启动搜索图纸对话框:
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[选择搜索路径] 选择搜索路径，显示在按钮底下的编辑框中。

[全部或部分文件名] 指定搜索图纸的关键字。

[包含子目录] 搜索图纸时，若搜索路径下包含子目录，复选框选中了，则也需要搜索子目录下的图纸，否则不搜索子目录下的图纸。

[区分大小写] 搜索图纸的关键字中若包含字母，为了搜索更精确，那么可以对文件名中字母的大小写进行区分。
③点选在ISD图纸中搜索, 启动在ISD图纸中搜索对话框：
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ISD图纸中搜索字符串是先在指定搜索路径下搜索指定的图纸文件，再在搜索结果中搜索字符串。对话框中包括搜索内容和搜索范围，搜索内容中的属性有六项分别为文本，块名，线型名，图层名，样式名和布局名。选项按钮则将启动选项对话框；内容是搜索的字符串；全字匹配是搜索时需对字符串全字匹配；区分大小写是搜索时需对字符串区分大小写。搜索范围中有选择搜索路径、搜索图纸的关键字和搜索选项，搜索选项有两项，包含子目录和区分大小写，其中包含子目录，在搜索图纸时，若搜索路径下包含子目录，复选框选中了，则也需要搜索子目录下的图纸，否则不搜索子目录下的图纸，区分大小写是在搜索图纸的关键字中若包含字母，为了搜索更精确，那么可以对文件名中字母的大小写进行区分。
④点选发送特快邮件, 启动发送电子邮件对话框：
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对话框中有发件人，收信人，主题，附件和正文。其中附件中有四个按钮添加，全选，清空和删除。

[添加...] 添加需要发送的文件。

[全选] 选择全部列表中的文件。

[清空] 清空列表中选中的文件。

[删除] 删除选择的文件。

[发送邮件] 将邮件发送给收信人。

[保存邮件] 邮件信息保存在默认路径下的Contacts.ini文件中。

[退出] 退出对话框。

[通讯录] 显示当前保存的通讯录。通讯录对话框如下：
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[列表栏] 罗列出了当前通讯录中的名称，地址和备注。

[添加] 添加新通讯地址，对话框如下：
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[修改] 修改选中通讯录中的通讯地址。

[删除] 删除选中通讯录中的通讯地址。

[完成] 完成通讯录的修改。

（2）界面工具条
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自左向右，各位图按钮分别是：

1 - 文件管理中心  显示或隐藏工作区框架

2 - 云端图网络    显示或隐藏云端图框架。

3 - 用户界面设置  由用户根据需要指定显示还是隐藏当前界面中的控件

4 - 缩略图        显示或隐藏工作区中所列文件的缩略图

5 - 平板模式      开启或关闭平板显示模式

6 - 帮助          显示本帮助系统

详细说明：

①点选文件管理中心, 显示或隐藏工作区框架:
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②点选云端图网络, 显示或隐藏云端图框架:
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③点选用户界面设置, 会出现如下工具条:
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自左向右，各位图按钮分别是：

1 - 关闭    显示或隐藏当前工具条。

2 - 目录表  当前界面中显示或隐藏工作区框架，同分类说明中的(1)点选文件管理中心。

3 - 云端图  当前界面中显示或隐藏云端图框架，同分类说明中的(2)点选云端图网络。

4 - 图纸选项卡   当前界面中显示或隐藏图纸选项卡。
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5 - 布局选项卡   当前界面中显示或隐藏布局选项卡。
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6 - 状态栏   当前界面中显示或隐藏状态栏。
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（4）云端图工具条
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自左向右，各按钮的功能如下：

1 - 从URL中下载ISD/ISDX  从指定的网址中下载ISD/ISDX图纸。

2 - 首页      链接到首页页面。

3 - 可视图纸  链接到示范图纸页面。

4 - 图纸管理  链接到ISD图纸管理系统中。

5 - 云端图纸  链接到示范云端图纸系统中。

6 - 产品下载  链接到本系统产品的下载页面中。

7 - 邮件列表  链接到邮件列表页面中。

8 - 虚拟图纸  链接到虚拟图纸服务页面中。

9 - 字体库    栏目建设中。

10 - 图块库   栏目建设中。

11 - 设计图库 链接到示范云端图中。

12 - 帮助     显示本帮助系统。

详细说明：

①从URL中下载ISD/ISDX:
在下图中①的地址编辑框中，输入要链接的网页，按回车或转到按钮，在②云端图框架中就会打开该网页。
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②首页，链接到首页界面:
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③可视图纸，链接到示范图纸页面:
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④图纸管理，链接到ISD图纸管理系统中:
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⑤云端图纸，链接到本系统产品的下载页面中:
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⑥产品下载，链接到示范云端图纸系统中:
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⑦邮件列表，链接到邮件列表页面中:
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⑧虚拟图纸，链接到虚拟图纸服务页面中:
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⑨设计图库，链接到示范云端图中:
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(4)视图工具条
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自左向右，各按钮的功能如下：

1 - 放大       放大显示当前视口对象的外观尺寸

2 - 缩小       缩小显示当前视口对象的外观尺寸

3 - 显示全图   缩放显示当前视口的全部图形

4 - 上一视图   显示前一个缩放视图

5 - 窗口缩放   按指定矩形窗口区域缩放

6 - 实时平移   实时平移显示当前视口图形

7 - 实时缩放   实时缩放显示当前视口图形

8 - 显微局部   在指定的显微视口内放大显微对象

9 - 全屏       全屏显示当前视口图形

10 - 线宽      显示视口图形线宽

11 - 灰度图    将视口对象显示为灰色

12 - 图层管理  启动图层显示和隐藏管理器

13 - 背景色    设置背景颜色

14 - 帮助      显示本帮助系统

详细说明：

①点选图层管理, 启动图层管理器:
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列表框中罗列出了当前图纸的所有图层；状态项指示图层是否关闭，小灯泡亮表示显示当前图层，小灯泡灭表示关闭当前图层；名称项指示图层名；实时刷新复选框，如果选择了实时刷新复选框，则在单击小灯泡的过程中，画面会实时刷新，否则画面只会在单击刷新按钮或者关闭按钮后再刷新。
②点选背景色, 启动颜色管理器:
若要更改当前图的背景色，可以选择面板中的基本颜色，也可以自定义一种颜色。
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（5）批注工具条
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自左向右，各按钮的功能如下：

1 - 云线  创建连续圆弧多段线构成云线。

2 - 引线  创建连续线形成引线。

3 - 文本  创建单行文字。

4 - 编辑  编辑选择的文字。

5 - 删除  删除已选择的批注。

6 - 颜色  设置批注的颜色。

7 - 查询  查询批注信息。

8 - 导入  导入.not批注文件中的数据。

9 - 保存  保存批注数据。

10 - 帮助 显示本帮助系统

详细说明：

①点击云线，创建云状线批注:
云状线必须要闭合，云状线绘制完毕，会启动文字编辑框，编辑批注文字。
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②点击引线，创建引线批注:
引线可以连续绘制，绘制完后会启动文字编辑框，编辑批注文字。
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③点击文本，创建单行文字，启动编辑对话框:
[image: image78.png]19,679





[高度] 指定批注文本的高度。

[插入点] 指定批注文本的插入点位置。

[颜色] 指定批注文本中文字的颜色。

④点击编辑，编辑批注中的文本:
操作与③相同。
⑤点击颜色，设置之后绘制批注的颜色:
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⑥点击查询，查询除当前批注之外的原批注:
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⑦点击保存，保存当前的批注:
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[保留历史附档数据] 选中则保留历史附档数据，否则将覆盖删除历史附档数据。

[关闭文件时自动存入附档] 图纸关闭时，当前的附档数据自动存入到当前图纸路径下的.not文件。

[关闭文件时自动存入图纸] 图纸关闭时，当前的附档数据自动存入到当前图纸中。

[另存为新附档] 当前的附档数据另存到新的.not文件。

[另存为新图纸] 当前的附档数据和当前图纸一同保存到新图纸中。

（6）工具
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自左向右，各按钮的功能如下：

1 - 打印         打印和打印预览图形

2 - 打印样式     设置预打印图纸的样式、颜色、线宽等

3 - 编辑DWG图纸  在当前目录和收藏夹下，搜索与当前图纸同名的DWG文件，并启动CAD编辑图纸

4 - 搜索         搜索图纸或搜索图纸中的字符串

5 - 测量         测量图纸中的图形边界和面积

6 - 水印         给当前图纸添加水印标记

7 - 图像文件导出ISD  从当前打开的图像文件中导出ISD格式文件

8 - 打包ISD图集   将ISD打包成图集

9 - ISD导出图像文件  从ISD格式文件中导出BMP/JPG图像文件

10 - 帮助        显示本帮助系统

详细说明：

①点选打印, 启动打印设置管理器:
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[打印范围]

 显示      打印当前屏幕窗口的图形

 全图      打印整个图形

 输入      打印[当前范围]里的图形

 窗口选择  打印选择的窗口范围

[图形比例] 选中“布满图纸”，会自动计算mm和unit之间的比例关系；不选中“布满图
纸”，用户可以根据自己的实际需求设置相应的比例。

[单位][打印偏移][预留边界] 可以根据用户的需求设置，或者选中“居中打印”，[单位][打印偏移][预留边界]的值会自动调整。

[彩色] 可以选中“彩色”，进行彩色打印；如果不选中“彩色”，则以黑白形式打印。

[打印样式] 选择“使用打印样式”，[打印样式]按钮变为可选状态，点击进入“打印样式管理器”对话框中，详见(2)打印样式管理器

[打印机设置]
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[打印机预览]
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预览后，如果不满足用户期望的效果，可以重新设置；如果满足用户的需求，则可以直接打印，也可以打印到文件，保存到由用户指定路径下默认文件名为 output.prn 的文件中，以便在装有打印机的电脑上打印，如下图所示：
[image: image86.png]7R

S [ToetTensl - B ®)

W G

ZE. Virtal Printer Jog

2B parinterport

HiE v A L)
FTEEE i

o= 1Y) B o

- g e

v





②点选打印样式, 启动打印样式管理器:
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“打印样式管理器”界面大体有四部分：样式名、颜色、线宽、样式文件，还有几个编辑存储按钮，新建样式、删除样式、清除全部、保存样式及确定、取消按钮。

1. 样式名：

[重命名] 给当前的样式命名成用户希望的名字。

2. 颜色：一般默认为“使用对象颜色”。

3. 线宽：

[编辑线宽] 更改原有的线宽值，如下图所示：
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列表中罗列了线宽值和线宽的使用情况，未使用则无标记，否则以字母Y标记，线宽值的单位有毫米和英寸两种，选中的单选框所示即为列表中线宽值的单位，编辑线宽按钮用于更改列表中的线宽值。

4. 样式文件：

[浏览…] 选择“自动加载默认样式”，“浏览…”按钮激活，打开所需的样式文件。

[样式导入…] 导入样式文件（.ps格式的文件）

[样式导出] 用户根据实际需求设置对象颜色、线宽后，导出新设置的样式，保存。

[新建样式：]新建一个样式，如下图所示：

[image: image89.png]



[删除样式：]点击“删除样式”，出现如下所示的对话框：
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选择“是”，则删除当前打印样式；选择“否”，此操作未生效。

[清除全部：]点击“清除全部”，出现如下所示的对话框：

[image: image91.png]=




选择“是”，清除所有打印样式，除了默认样式“样式1”；选择“否”，此操作未生效。

[保存样式…]：点击“保存样式”，打印样式作为一种附档数据保存到附档中
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[保留历史附档数据] ：选中只是将当前修改添加的附档数据附加到相应的文件中（Favorite.cfg），否则首先清除原先所有的附档数据, 只保留当前所修改添加的附档数据。

[关闭文件时自动存入附档]：选中表示关闭文件时自动将当前所做的样式修改保存到附档中，否则关闭文件时不保存。

[关闭文件时自动存入图纸]：选中表示关闭文件时自动将当前所做的样式修改保存到当前ISD文件中，否则关闭文件时不保存。

[另存为新附档…] 把对样式的修改保存为新的附档，.not格式文件。

[另存为新图纸…] 把对样式的修改保存到图纸中，集成到ISD文件中。

③点选编辑DWG图纸, 启动搜索关联文件对话框:
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若在当前目录和收藏夹下搜索到关联的DWG文件，则将罗列在对话框的列表中。右键单击搜索到的关联DWG文件，会出现一个菜单，菜单上有两项，打开和打开方式，选择打开项则默认启动与DWG版本合适的CAD来打开DWG图纸，打开方式则罗列出了当前系统中的所有CAD版本，由用户选择CAD来打开DWG图纸。对话框中的打开按钮，其作用是选择默认启动与DWG版本合适的CAD来打开DWG图纸。
④点选搜索, 启动搜索工具条:
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[全字匹配] 选中，表示搜索的字符串要进行全字匹配；不选中，表示搜索的字符串不需要进行全字匹配。

[区分大小写] 选中，表示搜索的字符串区分大小写，否则搜索的字符串不区分大小写。

[定位指示] 选中即可打开定位字符串的消息指示；否则关闭消息指示。

点击[image: image95.jpg]


，即可关闭当前字符串的定位指示。
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[内容：] 输入用户想要搜索的字符串。（默认为空，搜索全部字符串）

[属性：] 有”文本”、” 块名”、” 线型名”、” 图层名”、” 样式名”、” 布局名”六项可供用户选择

[范围：] 指定搜索范围：当前图纸、已开启图纸、指定搜索路径。

[选项：] 搜索文本时，可以对它进行设置：
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[开始搜索]单击[开始搜索]按钮，开始搜索字符串，搜索过程中会出现如下所示的对话框：
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可以单击”停止搜索”按钮，结束当前搜索，可能是因为搜索已耗用大量的时间；也可以等到搜索完毕后，单击”搜索完毕”按钮，退出当前搜索。搜索的结果保存在[我的搜索]中，双击可以定位。
⑤点选测量, 启动测量工具条:
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用户可以在模型空间或图纸空间下对图纸进行精确的抓点测量，能够测量的内容包括坐标、增量、线段、方向、长度、周长、面积等信息。
⑥点选水印, 启动水印菜单:
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[插入：]启动水印插入对话框，如下
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[浏览：]选择制作水印底图的图像文件，文件路径显示在按钮旁边。

[插入点：]指定底图的插入点，可以由用户输入插入点坐标，也可以通过对话框中的按钮“在屏幕上指定”，来选取插入点坐标。

[像素比例：]指定底图的比例。

[附加属性：]底图可以添加多张，所以需要添加标记以作区别，默认为图像文件名。若选中“添加边框”复选框，则底图的图像文件周边会加上边框，“颜色”按钮则用于指定边框的颜色，“线宽”则用于指定边框线宽。“透明效果”复选框是用于指定底图中是否设置透明效果，透明色的设置在“透明色”中。按“确定”插入水印底图，并保存结果。
⑦点选转换图像文件, 启动转换图像文件为ISD格式:
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[输出范围：]有两项“全图”和“窗口选择”，“全图”是将整个图像文件转换为ISD格式，“窗口选择”则将窗选图像文件转换为ISD格式。

[使用授权：]对转换后的ISD格式的使用进行授权设置，有四项过期时间，有效天数，使用次数和使用密码，选中复选框即可有效设置。

[存储格式：]有两种BMP和JPG, BMP格式存储精度高但是文件大，可以经过压缩减小文件，但存储精度会下降。JPG格式存储也同样如此。

[添加水印：]是否对转换后的ISD文件添加文本水印，按钮“水印设置”启动文本水印管理器：
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[文本]选择此选项，可设置图纸文字水印，以文字的形式进行保护图纸原创。用来显示图纸原创单位、联系方式、网址等等。

[字体]（即①）此选项用来设置水印的字体样式。有多种样式供选择（默认为黑体）。

[段落样式]（即②）此选项卡用来设置水印的段落样式，段落样式下拉菜单有三种对齐方式：中间对齐、 左对齐、 右对齐。选择中间对齐，水印在图纸中间位置显示。选择左对齐，水印在图纸中左边显示，右对齐，水印在图纸中右边显示。

[下划线]此选项用来设置水印文字是否带下划线。选中时制作出来的水印带有下划线，未选中制作出的水印不显示下划线。

[颜色]（即③） 选择此选项，可设置水印文字的颜色。

[字高] 此选项用来设置水印文字的高度。点击上下方向键来进行设置文字的大小，也可以通过输入数值来对水印文字进行设置。

[外观] 可设置水印的外观，此选项卡有两种种设定方式：旋转、透明度。旋转是设置水印方向也可自定义，透明度是设置水印文字的显示程度，透明度为0%时显示实体水印，透明度为100%时水印没有显示。也可以通过右侧自定义来输入数值进行设置。

[位置] 可设置水印在图纸上显示的位置。水印透明叠加显示、 水印看起来在页面之上、水印看起来在页面之下。还有两种特殊显示方式： 在屏幕上显示、在打印时显示。当选中在屏幕上显示之时，浏览图纸时在下方会显示出水印。当选中在打印时显示，则只有在打印的时候才显示。两个全部选中浏览和打印都会体现出来。

[垂直距离] 用来设置水印在图纸上显示的垂直距离，可以通过输入数值来设定，或直接点击顶部、 中部、 底部来进行设置。

[水平距离] 用来设置水印在图纸上显示的水平距离，可以通过输入数值来设定，或直接点击左边、 中间、 右边来进行设置。

[转换输出...：]输出转换后的ISD格式文件。

[批处理：]批量转换图像文件为ISD文件。批处理对话框如下：
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[列表框] 罗列出了要批处理的所有文件。

[添加目录] 添加目录下的所有图像文件。

[添加文件] 添加指定的图像文件。

[删除] 删除指定的图像文件。

[清空列表]清空列表中的所有图像文件。

[输出路径]指定转换后文件的输出路径。

[原图路径]将转换后的文件输出到原图像文件路径下。

[保持原目录结构]将转换后的文件按原图像文件的结构输出到指定路径下

[批处理]开始批处理转换图像文件，处理进度显示在进度条中。
⑧点选打包, 启动打包管理:
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[创建目录]新建一个或多个目录。 

[添加目录]从本机上添加任意一个目录。 

[导入目录]从指定格式的文件导入目录。 

[添加文件]从本机上添加标准型isd文件。 

[删除]可以删除任意目录，任意文件。 

[重命名]可以重命名目录名，文件名。 

[移到首位]将当前节点移动到父级目录下的第一个位置。

[移到末位]将当前节点移动到父级目录下的最后一个位置。

[上移]将当前节点与前一个同级节点交换位置，若为首位节点，则不操作。

[下移]将当前节点与后一个同级节点交换位置，若为末位节点，则不操作。

[排序]可以对选中目录下的子目录按从小到大的顺序进行排序。

[默认首页]将当前选中的文件节点作为isdx 文件打开后默认加载显示的文件。

[清空列表]清空文件列表中的所有目录和文件。

[从文件加载]浏览文件夹选择*.ess格式的文件，直接加载即可获得一个已有目录（打包文件列表），可以在此列表下直接操作（修改，添加，删除），然后就可打包。

[保存配置]将当前配置保存到默认的配置文件中。

[恢复配置]恢复到保存的配置状态下。

[导出配置]导出配置到指定文件中。

[导入配置]导入配置文件。

[文件过滤]过滤出要打包的文件格式，包括ISD，PDF，SWF，BMP和JPG等图像文件。

[压缩图片]如果打包的文件是图像文件，若文件太大，则需要对文件进行压缩，但需要指定图片精度。

[选择路径]设置打包后图纸的输出路径。如果目录下已经存在同名的文件，将提示是否覆盖旧图。 

[缺省路径]打包后的图纸缺省输出在 VDMaker 的安装目录下的Output目录，缺省文件名为图纸的文件名。如果目录下已经存在同名的文件，将提示是否覆盖旧图。

[嵌入成员数据]打包的ISD文件是否放在图集文件内，若不选中嵌入成员数据复选框，则要打包的ISD文件将集中放在图集所在的路径下。

[添加预览图]将文件的预览图也添加到打包文件中，可以指定预览图的宽度和高度。

[首页设置]启动默认首页设置对话框。对话框中有三个选项：默认首页，预览图列表和自选图片文件。其中默认首页在打包对话框中设置，缺省值是第一个文件，预览图列表是将所有文件的预览图罗列出来作为首页，自选图片文件则是由用户自由选取所有支持的图片文件作为首页。
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[密码]设置多文档可视化图纸的密码。

[授权]设置图纸的访问权限，有四项过期时间，有效天数，使用次数和使用密码，选中复选框即可有效设置

[格式]设置图纸存储格式，有五个选项：.exe、.rar、.zip、.ISD和基于图框块拆图输出。其中，.exe格式是可执行文件；.zip和.rar是压缩文件；.ISD是ISD图纸文件，可以用于图纸管理和图纸集的打包；基于图框块拆图输出是把图框块区域内的图形以ISD格式分别输出。

[背景色]设置多文档可视化图纸的背景颜色(默认为黑色)。

[打包]生成最终的多文档可视化图纸。

[打包二级目录]将根节点下的二级目录分别打包成图集。

[打开所在文件夹]更快的找到图纸输出在 VDMaker安装目录下的Output目录。

[预览]查看多文档可视化图纸的输出结果。

[关闭文件]离开多文档打包程序。 
⑨点选ISD转换为BMP/JPG文件, 启动转换对话框:
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[当前图纸] 从当前图纸中导出 BMP/JPG图像文件。

[选择图纸] 从指定文件中导出 BMP/JPG图像文件。

[路径...] 是图像文件的输出路径。

[开始输出] 输出转换后的图像文件。

[多文件转图片] 选择多个图纸导出 BMP/JPG图像文件。

[批量转图片]批量转换ISD为BMP/JPG图像文件。批量对话框如下：
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[列表框] 罗列出了要批处理的所有文件。

[添加目录] 添加目录下的所有ISD文件。

[添加文件] 添加指定的ISD文件。

[删除] 删除指定的ISD文件。

[清空列表]清空列表中的所有ISD文件。

[批处理]开始批处理转换ISD文件，处理进度显示在进度条中。

（7）超链接工具条
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自左向右，各按钮的功能如下：

1 - 超链接显示模式 超链接显示当前图纸中的目录表。

2 - 回退到上一张   切换到上一张图纸。

3 - 前进到下一张   切换到下一张图纸。

4 - 帮助           显示本帮助系统
详细说明：
①超链接显示模式:
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超链接显示模式下，单击手形所指的图框，会弹出该目录对应的图纸预览图的消息框，双击则将加载该图纸。
（8）导航工具条
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自左向右，各按钮的功能如下：

1 - DWG转ISD      打开CAD编辑图纸

2 - 打包ISD图集   将ISD图纸打包成图集

3 - 发送特快邮件  将指定的文件发送特快邮件

4 - 虚拟图纸在线  链接虚拟图纸在线服务

5 - 帮助          显示本帮助系统
详细说明：
①DWG转ISD，打开CAD编辑图纸

如果当前有CAD开启，则会激活该CAD，用户可以打开DWG图纸进行转换ISD，若没有开启的CAD，则启动如下对话框，由用户自己选择开启的CAD版本，双击列表中的CAD版本，或先选中CAD的版本再点击“启动”按钮，即可打开相应的CAD。
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②打包ISD图集，启动打包管理:
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[创建目录]新建一个或多个目录。 

[添加目录]从本机上添加任意一个目录。 

[导入目录]从指定格式的文件导入目录。 

[添加文件]从本机上添加标准型isd文件。 

[删除]可以删除任意目录，任意文件。 

[重命名]可以重命名目录名，文件名。 

[移到首位]将当前节点移动到父级目录下的第一个位置。

[移到末位]将当前节点移动到父级目录下的最后一个位置。

[上移]将当前节点与前一个同级节点交换位置，若为首位节点，则不操作。

[下移]将当前节点与后一个同级节点交换位置，若为末位节点，则不操作。

[排序]可以对选中目录下的子目录按从小到大的顺序进行排序。

[默认首页]将当前选中的文件节点作为isdx 文件打开后默认加载显示的文件。

[清空列表]清空文件列表中的所有目录和文件。

[从文件加载]浏览文件夹选择*.ess格式的文件，直接加载即可获得一个已有目录（打包文件列表），可以在此列表下直接操作（修改，添加，删除），然后就可打包。

[保存配置]将当前配置保存到默认的配置文件中。

[恢复配置]恢复到保存的配置状态下。

[导出配置]导出配置到指定文件中。

[导入配置]导入配置文件。

[文件过滤]过滤出要打包的文件格式，包括ISD，PDF，SWF，BMP和JPG等图像文件。

[压缩图片]如果打包的文件是图像文件，若文件太大，则需要对文件进行压缩，但需要指定图片精度。

[选择路径]设置打包后图纸的输出路径。如果目录下已经存在同名的文件，将提示是否覆盖旧图。 

[缺省路径]打包后的图纸缺省输出在 VDMaker 的安装目录下的Output目录，缺省文件名为图纸的文件名。如果目录下已经存在同名的文件，将提示是否覆盖旧图。

[嵌入成员数据]打包的ISD文件是否放在图集文件内，若不选中嵌入成员数据复选框，则要打包的ISD文件将集中放在图集所在的路径下。

[添加预览图]将文件的预览图也添加到打包文件中，可以指定预览图的宽度和高度。

[首页设置]启动默认首页设置对话框。对话框中有三个选项：默认首页，预览图列表和自选图片文件。其中默认首页在打包对话框中设置，缺省值是第一个文件，预览图列表是将所有文件的预览图罗列出来作为首页，自选图片文件则是由用户自由选取所有支持的图片文件作为首页。
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[密码]设置多文档可视化图纸的密码。

[授权]设置图纸的访问权限，有四项过期时间，有效天数，使用次数和使用密码，选中复选框即可有效设置

[格式]设置图纸存储格式，有五个选项：.exe、.rar、.zip、.ISD和基于图框块拆图输出。其中，.exe格式是可执行文件；.zip和.rar是压缩文件；.ISD是ISD图纸文件，可以用于图纸管理和图纸集的打包；基于图框块拆图输出是把图框块区域内的图形以ISD格式分别输出。

[背景色]设置多文档可视化图纸的背景颜色(默认为黑色)。

[打包]生成最终的多文档可视化图纸。

[打包二级目录]将根节点下的二级目录分别打包成图集。

[打开所在文件夹]更快的找到图纸输出在 VDMaker安装目录下的Output目录。

[预览]查看多文档可视化图纸的输出结果。

[关闭文件]离开多文档打包程序。 
③点选发送特快邮件, 启动发送电子邮件对话框：
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对话框中有发件人，收信人，主题，附件和正文。其中附件中有四个按钮添加，全选，清空和删除。

[添加...] 添加需要发送的文件。

[全选] 选择全部列表中的文件。

[清空] 清空列表中选中的文件。

[删除] 删除选择的文件。

[发送邮件] 将邮件发送给收信人。

[保存邮件] 邮件信息保存在默认路径下的Contacts.ini文件中。

[退出] 退出对话框。

[通讯录] 显示当前保存的通讯录。通讯录对话框如下：

[image: image117.jpg]T (&

market market@xptech.cn

& [ #ws | [ =





[列表栏] 罗列出了当前通讯录中的名称，地址和备注。

[添加] 添加新通讯地址，对话框如下：

[image: image118.jpg]



[修改] 修改选中通讯录中的通讯地址。

[删除] 删除选中通讯录中的通讯地址。

[完成] 完成通讯录的修改。
④点选虚拟图纸在线, 链接虚拟图纸在线服务：
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输入用户账户和密码，即可进入虚拟图纸服务的站点，如下：
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5.3 快捷键

本系统提供以下十种快捷键操作：

Z    放大显示当前视口对象的外观尺寸

X    缩小显示当前视口对象的外观尺寸

C    缩放显示当前视口的全部图形

V    显示前一个保存视图(或缩小显微视口)

A    按指定矩形窗口区域缩放

D    实时缩放显示当前视口图形

S    实时平移显示当前视口图形

F    显示前一个缩放视图

TAB    循环切换实时显示操作模式

ESC    从当前显示操作中退出

5.4 右键菜单
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如上图“右键菜单”，自上而下各菜单项分别是：
打开图纸     打开isd格式图纸
关联搜索     搜索关联的dwg图纸，进入AutoCAD平台编辑
关闭图纸     关闭当前的isd图纸
放大         放大显示当前视口对象的外观尺寸
缩小         缩小显示当前视口对象的外观尺寸
全部         缩放显示当前视口的全部图形
前次视图    显示前一个视图　
窗选       按指定矩形窗口区域缩放
实时缩放   实时缩放显示当前视口图形
实时平移   实时平移显示当前视口图形
放大镜     在指定的显微视口内放大显微对象
背景颜色   设置背景颜色
灰阶       显示当前视口对象为灰色
线宽       设置视口图形线宽
全屏       全屏显示当前视口图形
打印        打印和打印预览图形
打印样式    打印线宽及对象的设置

图层       控制图层的显示和隐藏
管理中心   管理所有isd、dwg文件
预览图     在屏幕上查看多个图的缩略图形式
搜索        搜索本地磁盘的isd/isdx文件及isd/isdx文件里的字符串
测量       显示当前图像坐标
批注       注解图形
帮助       显示本帮助系统
退出       退出本系统
5.5 使用工作区
点击工具栏[image: image122.png]


或右键菜单中的“管理中心”，进入管理中心（工作区）界面：
【工作区】主要包括：工作区、浏览器、收藏夹、我的搜索、历史五部分。
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【工作区】 存放所有被打开过的isd/isdx文件目录表，双击可加载，加载后会出现[image: image123.png]


。

【浏览器】 浏览本地磁盘，找到存放isd/isdx文件的路径，双击就可打开isd/isdx文件。

【收藏夹】 把用户日常用的文件添加到收藏夹，方便查看。
【我的搜索】 记录被查找字符串的搜索结果，双击isd文件中的字符串，可在右边的图纸中定位。
【历史】  记录被搜索路径下的所有isd/isdx文件的路径：双击isd文件即可打开。

5.6 使用浏览器及收藏夹

点击工具栏[image: image124.png]


或右键菜单中的“管理中心”，进入管理中心（工作区）界面，然后选择【浏览器】
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1、浏览本地磁盘，找到存放isd/isdx文件的路径，双击就可打开isd/isdx文件：双击isd文件时，将选择的isd文件显示在右边的图纸区中；双击isdx文件时，切换到【工作区】，请选择此打包文件中用户想要打开的isd文件。
2、浏览本地磁盘，对本地磁盘里的内容进行增加、删除等修改操作，文件管理器会自动实时刷新本地磁盘里的内容。

3、选择任一有效路径(无效路径会有相关的提示)：

（1）如果选中的是文件夹，右键出现五个选项菜单：[搜索ISD文件]、[在ISD中搜索]、

[添加到收藏夹]、[打开文件所在路径] 、[退出]。

 [搜索ISD文件] 单击[搜索ISD文件]，会出现如下所示的对话框： 
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用户可对此对话框中的内容进行设置：

”全部或部分文件名”：如：”*”和”空格”表示全部文件；”e*”表示以e开头的所有文件。

”搜索范围”：选择的有效路径，在此对话框中不可更改。

”包含子目录”：可以选择”包含子目录”，就是文件夹中的下一级文件，也要进行搜索；也可以不选择”包含子目录”，只搜索当前文件夹。

”区分大小写”：是否区分文件名的大小写，选中表示区分文件名的大小写；不选中表示不区分文件名的大小写。

注：”包含子目录”和”区分大小写”可以全选，也可以全不选，还可以只选择其中的一个。
[在ISD中搜索]  单击[在ISD中搜索]，会出现如下所示的对话框：
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用户可对此对话框中的内容进行设置：

”搜索内容”：

属性：用户可在”文本、块名、线型名、图层名、样式名、布局名”中任意选择一个想要搜索的。

选项：主要是对文本的属性进行设置，”块属性值、标注注释文字、文字”，用户可以单选或多选。

内容：输入用户想要搜索的字符串。(默认为空，搜索全部字符串。)

全字匹配：选中，表示搜索的字符串要进行全字匹配；不选中，表示搜索的字符串不需要进行全字匹配。

区分大小写：选中，表示搜索的字符串区分大小写；不选中，表示搜索的字符串不区分大小写。

注：”全字匹配”和”区分大小写”可以全选，也可以全不选，还可以只选择其中的一个。

”搜索范围”：

全部或部分文件名：如：”*”和”空格”表示全部文件；”e*”表示以e开头的所有文件。

包含子目录：可以选择”包含子目录”，就是文件夹中的下一级文件，也要进行搜索；也可以不选择”包含子目录”，只搜索当前文件夹。

区分大小写：是否区分文件名的大小写，选中表示区分文件名的大小写；不选中表示不区分文件名的大小写。

注：”包含子目录”和”区分大小写”可以全选，也可以全不选，还可以只选择其中的一个。

[添加到收藏夹]  

单击[添加到收藏夹]，会把用户当前选中的文件或文件夹（日常工作所需的文件）添加到“收藏夹”中，并跳转到【收藏夹】，这时，用户就可以在收藏夹中编辑文件了，这样方便用户查找日常工作所需文件，可以提高工作效率。
[打开文件所在路径]  

单击[打开文件所在路径]，会显示出当前文件或文件夹的路径。如下图所示：
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[退出]  单击[退出]，退出菜单。

（2）如果选中的是.dwg文件，右键出现六个选项菜单：[打开]、[打开方式]、 [添加到收藏夹]、[搜索关联的isd]、[打开文件所在路径]、[退出]。

其中：

[打开]  以当前选中的文件版本打开文件，（通过单击当前文件查看版本）。

[打开方式]  可以以AutoCAD 2002、AutoCAD 2004、AutoCAD 2007、QuickCAD 8平台打开当前文件。

[搜索关联的isd]  单击[搜索关联的isd]，出现如下所示对话框：
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列出与当前.dwg文件相关的.isd文件，点击“打开”即可打开。

（3）如果选中的是.isd文件，右键出现五个选项菜单：[在ISD中搜索]、[添加到收藏夹]、[搜索关联的dwg]、[打开文件所在路径]、[退出]。

其中：
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 [搜索关联的dwg]  单击[搜索关联的dwg]，出现如下所示对话框：

列出与当前.isd文件相关的.dwg文件，点击“打开”即可打开。

【收藏夹】
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用户可以根据工作需要，把日常工作需要的文件或文件夹保存到【收藏夹】，这样就可以在收藏夹中直接打开需要编辑的文件了。

1. 右键【收藏夹】，选中的是文件夹，出现七个选项菜单：[搜索ISD文件]、[在ISD中搜索]、[删除当前目录]、[删除全部目录]、[保存收藏夹]、[打开文件所在路径]、[退出]。
[搜索ISD文件]  详见【工作区】中的[搜索ISD文件]。

[在ISD中搜索]  详见【工作区】中的[在ISD中搜索]。

[删除当前目录]  删除当前被选的目录。

[删除全部目录]  清除收藏夹中的全部目录。

[保存收藏夹]  保存收藏夹中添加的内容。

[打开文件所在路径]  显示当前文件或文件夹的路径。

[退出]  单击[退出]，退出菜单。
2. 右键【收藏夹】，选中的是.dwg文件，出现七个选项菜单： [打开]、[打开方式]、[删除当前目录]、[删除全部目录]、[保存收藏夹]、[打开文件所在路径]、[退出]。
3. 右键【收藏夹】，选中的是.isd文件，出现六个选项菜单： [在ISD中搜索]、[删除当前目录]、[删除全部目录]、[保存收藏夹]、[打开文件所在路径]、[退出]。
5.7 使用滚轮鼠标
鼠标滚轮向前滚动放大视图，向后滚动缩小视图，按住鼠标滚轮拖动进入“实时平移”状态，松开鼠标滚轮取消“实时平移”状态。双击鼠标滚轮在窗口显示整个图形。
实时缩放、平移操作
使用鼠标滚轮（中键）、工具栏、右键菜单、快捷键、TAB键等激活实时操作。

“实时平移”状态下：按住鼠标左键自由移动鼠标即可移动视图，在鼠标移动过程中松开左键暂停“实时平移”，此时可移动鼠标到合适的位置后再按下左键来改变平移的基点。

“实时缩放”状态下：按住鼠标左键上下移动鼠标既可缩放视图，在鼠标移动过程中松开左键暂停“实时缩放”，此时可移动鼠标到合适的位置后再按下左键来改变缩放的基点。

在实时操作过程中单击鼠标右键或 TAB 键可自由切换平移和缩放。
5.8 基本操作和操作技巧
操作技巧
1、使用滚轮鼠标最有效率，单击、双击、滚动、移动鼠标，任意组合。

2、按 TAB 键或鼠标右键切换实时平移、缩放。

3、全屏显示，视野更宽阔，鼠标移动到屏幕上方会弹出快捷工具栏。

4、八种兵器：Z、X、C、V、A、S、D、F。

基本操作

通过工具栏、快捷工具栏、右键菜单、快捷键激活某一操作。

移动鼠标到工具栏图标按钮处，显示该按钮的功能提示。

部分按钮按下后，继续保持按下状态表明可持续该项操作，再按一次该按钮恢复其原始状态（退出当前操作）。

部分菜单项被选择后，保持选中状态表明可持续该项操作，再选一次该菜单项恢复其原始状态（退出当前操作）。

按 F1 键显示此帮助系统。

按 ESC 键中止当前操作。

按 ALT + F4 键退出主系统或帮助系统。

单击鼠标右键中止当前操作。

双击鼠标右键中止当前连续激活操作。

连续操作状态和释放

“窗口缩放”、“实时缩放”、“平移”等三种为连续操作，即激活后可以连续进行当前操作，但一次只能有一种连续操作状态被激活。

连续操作状态下，它所对应的工具条按钮处于按下状态，它所对应的右键菜单项处于选中状态，在图像标志处也会显示它的图标。

再次激活它将释放当前操作状态，切换到其它连续操作状态后将自动释放当前状态。

在全屏和标准显示界面之间进行切换时，会自动释放当前激活的连续操作状态。

其它操作均为单次操作，即每次触发执行一次操作，执行单次操作不会改变当前激活的连续操作状态。
组合操作

在控制图形的显示操作过程中，组合使用滚轮鼠标、快捷工具栏、工具栏、快捷键、右键菜单可以取得最佳的操作效果。

推荐采用滚轮鼠标 + 快捷工具栏：单击、双击、滚动、移动、点击，任意组合。

5.9 切换图纸和切换布局
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【布局选项卡】单击选项卡可以在图纸的不同布局之间的切换。

【图纸选项卡】单击选项卡在不同图纸之间切换，双击选项卡关闭该图纸。

5.10 使用图层管理器
可以通过选择视图工具条里的图层管理按钮[image: image130.png]


或者右键菜单里的图层菜单来管理图层的显示和关闭。管理图层的显示和关闭的对话框如下所示：
[image: image194.png]



通过单击相应图层可以显示或者关闭图层，灯泡亮表示显示当前图层，灯泡灭表示关闭当前图层。如果选择了实时刷新复选框，则在单击的过程中，画面会实时刷新，否则画面只会在单击了刷新按钮或者关闭按钮后刷新。

例如，关闭图层Text，则显示如下图所示：
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5.11 设置背景颜色
点击视图工具条中的[image: image132.png]


或右键菜单中的“背景”，从弹出的对话框中选择要设置成的背景颜色即可。
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可视化图纸默认背景颜色是黑色，如下：
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选择灰色背景后的效果如下：
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5.12 灰阶图显示
用户制作出的可视化图纸如下图所示：
[image: image195.png]



本引擎可以显示灰阶图，效果如下图所示。此功能常配合“图纸测量”或“图纸批阅”功能使用，可以在灰阶底图上显示清晰的批注或测量信息:
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5.13 全屏模式看图
点击视图工具条[image: image136.png]


或右键菜单中的“全屏”项进入全屏状态，鼠标移动到屏幕上方会弹出快捷工具栏。

全屏状态下点击工具栏或右键菜单中的“全屏”项恢复到正常显示状态。

5.14 缩略图显示
有三种方法可显示缩略图列表：

1.点击界面工具条里的缩略图按钮[image: image137.png]


。

2.选择右键菜单里的“缩略图”。

3.在图形区中双击。
在缩略图列表中点击其中任意一个图片，即可退出缩略图列表，并切换到该图纸。效果如下图所示：
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5.15 搜索关联的DWG
首次打开引擎，打开任意一个isd文件，点击工具栏上的[image: image139.png]


按钮或右键选择“关联搜索”，假设当前打开的图纸是colorwh_layout(2000).isd，那么点击[image: image140.png]


按钮会出现如下对话框：

[image: image141.png]BREA LRI X BESH

XE BE
colorwh_layout(2000) dwg DAT{E\epaperFEpIENcol





显示当前打开的colorwh_layout(2000).isd文件，相关联的dwg文件的路径，点击“打开”按钮，即可打开文件。进入编辑dwg文件的平台，如 AutoCAD 2004，点击[image: image142.jpg]


按钮可以切换到引擎。
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即可以形成这样一种工作模式：打开引擎，在“浏览器”中找到当天工作要用到的文件及文件夹，可以是一些isd文件、dwg文件等，添加到“收藏夹”中：

（1）查看isd格式的图纸，可以对图纸进行一些操作：如批注、测量、背景色、搜索、图层、打印及查看缩略图等，如果发现某些地方不符合用户需求，那么可以对图纸源文件进行编辑，点击“编辑图纸”按钮，进入编辑图纸平台，如上图所示的AutoCAD 2004，可以对图纸进行详细的编辑，如增加一些图元，删除没用图元，修改不符合需求的图元等操作，编辑完毕后，可以重新制作成isd格式的文件，到引擎中查看修改后的效果，点击[image: image143.jpg]


按钮切换到引擎中。

（2）查看dwg格式的图纸：选中任意dwg文件，右键可以选择打开方式，即编辑dwg文件的平台，打开文件后，可以对图纸进行详细的编辑，同样可以点击[image: image144.jpg]


按钮切换到引擎中，查看编辑后的效果。

这样一种工作模式，可使制图员的工作效率提高，在AutoCAD 平台或QuickCAD 8平台下画图、编辑图，到引擎中去管理图、查阅图、打印图，一个是制作图纸平台，一个是管理图纸系统，它们两者之间进行了很好的交互，提高了工作效率。
如果出现如下对话框：
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提示“在当前目录和收藏夹下没有搜索到关联的DWG文件”，则应把可能存在关联的DWG文件“添加到当前目录”或 “添加到收藏夹”，再次点击“搜索关联的DWG”按钮；或者检查当前打开的isd文件的文件名是否和源dwg文件的文件名相同，如果不同，请改成相同的，因为只有这样才能找到关联的dwg文件。

5.16 进行图纸测量
点击工具中[image: image145.png]


或右键菜单中的“测量”项进入测量界面：
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用户可以在模型空间或图纸空间下对图纸进行精确的抓点测量，能够测量的内容包括坐标、增量、线段、方向、长度、周长、面积等信息。

5.17 打印样式管理器及打印
点击工具[image: image147.png]


或右键菜单中的“打印样式管理器”项进入打印样式管理器界面：
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“打印样式管理器”界面大体有四部分：样式名、颜色、线宽、样式文件，还有几个编辑存储按钮，新建样式、删除样式、清除全部、保存样式及确定、取消按钮。
1. 样式名：

【重命名】 给当前的样式命名成用户希望的名字。

2. 颜色：一般默认为“使用对象颜色”。
3. 线宽：

【编辑线宽】 更改原有的线宽值，如下图所示：

[image: image200.png]A ESEHERA V3,02 — PR
02 Build 09.09.14 FAERHA. [2009-9-20 14:30117]

o1//wuw xpcad net

@ 4')”" dost @

ERET vi[E s ][x ]
B E [exme PR

CADOCUMENTS AND SETTINGS\XPTECH\E RS HHE\KPTECK

EERE Oz OmmEre

M ERERSE {} 3 fEAsEE

b downer exe # B |downerdwg

HHEA = B





4. 样式文件：

【浏览…】 选择“自动加载默认样式”，“浏览…”按钮激活，打开所需的样式文件。

【样式导入…】 导入样式文件（.ps格式的文件）
【样式导出…】 用户根据实际需求设置对象颜色、线宽后，导出新设置的样式，保存。
新建样式：新建一个样式，如下图所示：
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删除样式：点击“删除样式”，出现如下所示的对话框：
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选择“是”，则删除当前打印样式；选择“否”，此操作未生效。
清除全部：点击“清除全部”，出现如下所示的对话框：
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选择“是”，清除所有打印样式，除了默认样式“样式1”；选择“否”，此操作未生效。
保存样式…：点击“保存样式”，出现如下所示的对话框：
[image: image204.png]SiEARE
R
O Crar  Oazre

[liso (REMESE)





“保留历史附档数据” ：选中只是将当前修改添加的附档数据附加到相应的文件中（Favorite.cfg），否则首先清除原先所有的附档数据, 只保留当前所修改添加的附档数据。

“关闭文件时自动存入附档”：选中表示关闭文件时自动将当前所做的样式修改保存到附档中，否则关闭文件时不保存。

“关闭文件时自动存入图纸”：选中表示关闭文件时自动将当前所做的样式修改保存到当前isd文件中，否则关闭文件时不保存。

【另存为新附档…】 把对样式的修改保存为新的附档，.not格式文件。
【另存为新图纸…】 把对样式的修改保存到图纸中，集成到isd文件中。
点击工具[image: image148.png]


或右键菜单中的“打印”项进入打印界面：
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【打印范围】

显示　　　　打印当前屏幕窗口的图形
全图　　　　打印整个图形
输入　　　　打印【当前范围】里的图形
窗口选择　　打印选择的窗口范围
【图形比例】

选中“布满图纸”，会自动计算mm和unit之间的比例关系；不选中“布满图纸”，用户可以根据自己的实际需求设置相应的比例。

【单位】、【打印偏移】、【预留边界】可以根据用户的需求设置，或者选中“居中打印”，【单位】、【打印偏移】、【预留边界】的值会自动调整。

【彩色】

可以选中“彩色”，进行彩色打印；如果不选中“彩色”，则以黑白形式打印。

【打印样式】

选择“使用打印样式”，【打印样式】按钮变为可选状态，点击进入“打印样式管理器”对话框中，详见“打印样式管理器”。

【打印机设置】
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【打印预览】
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预览后，如果不满足用户期望的效果，可以重新设置；如果满足用户的需求，则可以直接打印，也可以打印到文件，保存为output.prn格式的文件，以便在装有打印机的电脑上直接打印，如下图所示：
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5.18 对图纸进行批注
可以有两种方法来操作批注。一种是使用批注工具条中的工具；另一种是用右键菜单。分别如下所示：
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批注菜单栏（如上图）中有〝云线〞、〝引线〞、〝文本〞、〝编辑〞、〝删除〞、〝颜色〞、〝查询〞、〝导入〞〝保存〞等，单击即可进行相应的操作；或者选择右键菜单中的【批注】，单击即可进行相应的操作。
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添加文字的效果如下：
批注的编辑是针对文字的，而不能对云线和引线进行编辑，云线和引线可以删除以后重新添加。

如果要删除某个批注，应先选择【批注】里的【删除】，然后左键选择要删除的对象，再点击右键，即弹出如下所示的对话框，点击确定确认删除。
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“查询”批注：对批注进行管理，如下图所示：
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双击[image: image151.png]


 ，会关闭当前Note记录的批注；

再次双击[image: image152.png]


 ，会显示当前Note记录的批注。
“批注管理器”中记录当前图纸的所有批注。
“导入”批注：导入.not批注文件。

“保存”批注，如下界面：
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“保留历史附档数据” ：选中只是将当前修改添加的附档数据附加到相应的文件中（Favorite.cfg），否则首先清除原先所有的附档数据, 只保留当前所修改添加的附档数据。

“关闭文件时自动存入附档”：选中表示关闭文件时自动将当前所做的样式修改保存到附档中，否则关闭文件时不保存。

“关闭文件时自动存入图纸”：选中表示关闭文件时自动将当前所做的样式修改保存到当前isd文件中，否则关闭文件时不保存。

【另存为新附档…】 把对样式的修改保存为新的附档，.not格式文件。

【另存为新图纸…】 把对样式的修改保存到图纸中，集成到isd文件中。
对当前图纸进行批注后，点击“关闭文件”或“退出系统”时，会出现如下所示的对话框：

[image: image212.png]FREMLEHFE V4.0 - [colorwh layout (2000)1

The AutoCAD Color Wheel

T e

X
N 5%

<
 Model |  ANSIASheet | o ISO A4 Sheet

* 5K a4

i RERAELY





“保存到附档”：把批注的修改保存到附档.not文件中。

“保存到图纸”：把批注的修改保存到图纸isd文件中。

5.19 对图纸深度搜索
点击工具中[image: image153.png]


或右键菜单中的“搜索”项进入搜索界面：
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【路径…】 首先在【范围】中选择”指定搜索路径”， 【路径…】按钮处于激活状态，单击后会出现”浏览文件夹”，可以添加任意有效的路径，也可以在其后的文本框中输入用户要选择的路径。

【包含子目录】 首先在【范围】中选择”指定搜索路径”，【路径…】按钮处于激活状态，【包含子目录】选项也处于可选状态，可以选择【包含子目录】，就是文件夹中的下一级文件，也要进行搜索；也可以不选择【包含子目录】，只搜索当前文件夹。

【全字匹配】 选中，表示搜索的字符串要进行全字匹配；不选中，表示搜索的字符串不需要进行全字匹配。

【区分大小写】 选中，表示搜索的字符串区分大小写；不选中，表示搜索的字符串不区分大小写。 

【定位指示】 选中即可打开定位所有字符串的消息指示；否则关闭消息指示。
定位指示如下图所示：
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点击[image: image154.png]


，即可关闭当前字符串的定位指示。

【内容：】 输入用户想要搜索的字符串。（默认为空，搜索全部字符串）

【属性：】 有”文本”、” 块名”、” 线型名”、” 图层名”、” 样式名”、” 布局名”六项可供用户选择。

【范围：】 指定搜索范围：当前图纸、已开启图纸、指定搜索路径。

【选项】 搜索文本时，可以对它进行设置：
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【开始搜索】 单击【开始搜索】按钮，开始搜索字符串，搜索过程中会出现如下所示的对话框：
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可以单击”停止搜索”按钮，结束当前搜索，可能是因为搜索已耗用大量的时间；也可以等到搜索完毕后，单击”搜索完毕”按钮，退出当前搜索。
点击工具栏[image: image158.png]


或右键菜单中的“管理中心”，进入管理中心（工作区）界面，点击【我的搜索】：
【我的搜索】
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记录被查找字符串的搜索结果，双击isd文件中的字符串，可在右边的图纸中定位；首次双击isdx文件中的字符串，切换到【工作区】并定位。

特例：如果首次双击定位的isdx文件中的字符串在isd文件中含有多个，则切换到【工作区】后再切换到【我的搜索】中才能定位。

选择任一根节点，单击右键，会出现菜单，有[补充搜索]、[退出]两个选项可供用户选择。

   [补充搜索]  单击[补充搜索]，会出现如下对话框：
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用户可对此对话框中的内容进行设置：

”搜索内容”：用户想要搜索的字符串。

”搜索范围”：Search<””>@<Specify Path>默认不变。

”全字匹配”：选中，表示搜索的字符串要进行全字匹配；不选中，表示搜索的字符串不需要进行全字匹配。

”区分大小写”：选中，表示搜索的字符串区分大小写；不选中，表示搜索的字符串不区分大小写。

注：”全字匹配”和”区分大小写”可以全选，也可以全不选，还可以只选择其中的一个。

[退出]  单击[退出]，退出菜单。

【历史】
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记录被搜索路径下的所有isd/isdx文件的路径：双击isd文件即可打开；双击isdx文件，切换到【工作区】，请选择此打包文件中用户想要打开的isd文件。

选择任一根节点或子节点，单击右键，会出现菜单，有[清除所选项]、[清除全部]、[保存列表]、[退出]四个选项可供用户选择。

   [清除所选项]  清除选中的根节点或子节点。

   [清除全部]  单击[清除全部]，会出现如下所示的对话框：
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单击”是”，即可删除全部的搜索路径。  

[保存列表]  保存【收藏夹】里的所有内容，保存的路径和引擎是同一个路径，保存后的文件名为Favourite.cfg。

[退出]  单击[退出]，退出菜单。

5.20 转换图像文件

点击工具中[image: image163.png]


按钮，进入“转换图像文件”界面：
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有三个选项可以设置：
1. 输出范围：全图或窗口选择

全图：整个图像都转换成isd格式文件

窗口选择：框选图像中的部分转换成isd格式文件

2. 使用授权：过期时间、有效天数、使用次数、使用密码
【过期时间】选择此选项，可设置图像转换为isd格式文件的使用时间，一旦过期，则系统会提示该文件超过授权使用时间，已失效。

【有效天数】选择此选项，可设置图像转换为isd格式文件使用的有效天数，和【过期时间】是对应的，设置其中之一即可生效。一旦过期，则系统会提示该文件超过授权有效天数，已失效。 

【使用次数】选择此选项，可设置图像转换为isd格式文件的使用次数，一旦使用次数满，系统会提示已经超过授权使用次数，该文件失效。
【使用密码】选择此选项，可设置图像转换为isd格式文件的使用密码，只有输入正确的密码，才能打开转换后的isd文件。

3. 压缩图像：
默认状态压缩图像为0位小数精度，用户可以根据需要设置为0～9位小数精度，0位小数精度是全精度，相当于没压缩图像，0～9，数字越小，图纸精度越高，但文件也越大。注意：当压缩图形数据到一定程度时，可能会有一点失真，这是正常的。

点击“转换输出…”，会弹出如下所示的对话框：
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选择“另存”的路径，点击“保存”即可。

这时，一张图片就转换成了isd格式的文件，图片可以是jpg、bmp、gif、tif、pcx、png、tga、ico等格式。
5.21 重新加载
在dwg格式文件编辑环境下（AutoCAD），更改图纸的制作范围，重新制作成isd文件，在isd文件阅读器中，点击文件工具条中的[image: image166.png]


按钮，“重新加载”新制作的isd文件，可以看到在dwg格式文件编辑环境下的修改结果。
5.22 文件管理器在线版
文件管理器在线版提供在线使用文件管理器功能，如下界面：
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用户可以选择“在线试用账户”，点击“在线登陆”进入在线版的文件管理器，如下图所示：
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标题栏描述了一些基本的用户登陆信息：登陆时间，在线时长，授权服务级别，账户状态等提示信息。
6. 图库管理系统
6.1 系统界面

本系统界面由工具栏、状态栏、滚动条、图形区组成。

单击鼠标右键弹出右键菜单。

通过组合使用鼠标、工具栏、快捷工具栏、右键菜单、快捷键等方式控制图库的制作和显示。
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6.2 工具栏
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自左向右，各位图按钮分别是：

1 – 工作区的显示与隐藏  按下是显示工作区，弹出是隐藏工作区

2 – 背景色 设置图形区的背景颜色
3 – 编辑图库  对当前的图库进行编辑
4 – 选图元/图块/图纸入库  选择一个新图元/图块/图纸入库

5 – 查看图纸信息 查看当前选中图库单元的相关信息
6 – 查看ISD信息 显示当前选中图库单元中ISD信息

7 – 修改图纸数据 修改当前选中图库单元的相关信息
8 – 删除图纸 删除当前选中图库单元的信息

9 – 插入到CAD 将当前的图纸信息作为块插入到CAD 中
10 – 用CAD打开 用CAD打开当前选中图库单元中的DWG图纸
11 – 调整显示布局 调整图形区的显示布局
12 – 向前翻页 显示上一页
13 – 向后翻页 显示下一页
14 – 向前滚行 向前滚动一行
15 – 向后滚行 向后滚动一行
16 – 在图库中查找 在图库中搜索字符串
17- 帮助  显示本帮助系统

18- 退出  退出本系统

6.3 右键菜单

图库管理    对当前的图库进行编辑

添加新图纸    选择一个新图元/图块/图纸入库
查看图纸数据  查看当前选中图库单元的相关信息
浏览ISD图纸  显示当前选中图库单元中ISD信息

编辑图纸数据  编辑当前选中图库单元的相关信息
删除图纸      删除当前选中图库单元的信息

插入图纸到CAD  将当前的图纸信息作为块插入到CAD 中
用CAD编辑图纸 用CAD编辑前图库单元的DWG图纸
打开方式 指定打开当前图库单元DWG图纸的CAD版本
关闭 退出右键菜单
6.4 使用工作区

点击工具栏[image: image169.png]


，进入管理中心（工作区）界面
【工作区】主要包括：图库系统和我的搜索两部分
【图库系统】 存放当前图库系统的文件目录表，双击可加载
【我的搜索】 记录被查找字符串的搜索结果，双击isd文件中的字符串，可在右边的图纸中定位
6.5 使用鼠标

鼠标移动到图形区，可见一红色边框，该边框指示出当前鼠标所在的图库单元；按下鼠标左键，则该红色边框变成黄色边框，表示将该图库单元设置为焦点图库单元；按下鼠标右键，则显示右键菜单；鼠标双击有效的图库单元，则会切入到ISD图纸的显示；鼠标滚轮若向上滚动一次，则表示当前布局向前翻一行；鼠标滚轮若向下滚动一次，则表示当前布局向后翻一行。
7. 售后服务和技术支持
如果您在使用《可视化图纸制作软件》的过程中遇到了什么问题，请您先仔细地看一看软件使用说明，看是否能解决您所遇到的问题。如果还是没有您所需要的信息的话，请与我们的技术支持联系。您可以通过下列途径获得满意的答复。

信箱：vdmaker@xpcad.net

网址：http://www.xpcad.net

PAGE  
Copyright 2003-2011  长春市体验科技有限公司

